<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<flash_board>
  <pass>
    <loader>$PROJ_DIR$/config/flashloader/FlashHC32F334x8.flash</loader>
    <range>CODE 0x0 0xFFFF</range>
  </pass>
  <pass>
    <loader>$PROJ_DIR$/config/flashloader/FlashHC32F334_otp.flash</loader>
    <range>CODE 0x03000000 0x030017FF</range>
  </pass>

</flash_board>
